

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**администрации Новоселицкого муниципального округа**

**Ставропольского края**

с. Новоселицкое

24 мая 2024 г. № 310

**О повышенной готовности к пожароопасному сезону и об обеспечении требований пожарной безопасности в 2024 году на период проведения уборочных работ и заготовки кормов урожая 2024 года на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края**

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» и в целях проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с защитой от пожаров выращенного на полях сельскохозяйственных предприятий Новоселицкого муниципального округа урожая 2024 года, мест хранения кормов, зерновых колосовых и зернобобовых культур в 2024 году, администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий, главами крестьянских (фермерских) хозяйств и территориальными отделами округа обеспечить проведение следующих мероприятий:

1.1. До 20 июня 2024 года провести пожарно-техническое обследование мест уборки урожая, переработки и хранения зерна, автотракторной и иной уборочной техники, а также провести инструктаж по вопросу пожарной безопасности с обслуживающим персоналом, задействованным в уборке урожая зерновых;

1.2. При выявлении нарушений требований пожарной безопасности в период уборки урожая зерновых не допускать эксплуатацию уборочной техники;

1.3. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности информировать отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Александровскому и Новоселицкому муниципальным округам) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю для принятия мер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, главам (крестьянских) фермерских хозяйств:

2.1. Издать приказы по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций (пожаров) в ходе проведения уборки зерновых культур;

2.2. Организовать проведение противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке урожая;

2.3. Обеспечить уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов;

2.4. В полевых условиях хранение и заправку нефтепродуктами автомобилей, другой техники и технологического оборудования осуществлять на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или на пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и других сельскохозяйственных культур и не менее 50 метров от строений;

2.5. Перед созреванием колосовых культур на хлебных полях в местах их прилегания к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам провести опашку шириной не менее 4 метров;

2.6. Перед началом работы зерноочистительные и молотильные машины отрегулировать на воздушный режим в аспирационных каналах, исключающий выделение пыли в помещение. Взрыворазрядители над машинами привести в исправное рабочее состояние;

2.7. Нории производительностью более 50 тонн в час оборудовать автоматическими тормозными устройствами, предохраняющими ленту от обратного хода при остановках. Запрещается устройство норий и отдельных деталей из дерева или других горючих материалов;

2.8. Шнеки для неочищенного зерна оборудовать решетками для улавливания крупных примесей и предохранительными клапанами, открывающимися под давлением продукта. Периодичность очистки решеток устанавливается руководителем организации;

2.9. Уборку зерновых начинать с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 гектаров. Между участками делать прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенные зерновые с прокосов немедленно убирать. Посредине прокосов делать пропашку шириной не менее 4 метров.

2.10. Временные полевые станы располагать не ближе 100 метров от зерновых массивов, токов и др. Площадки полевых станов и зернотоков должны опахивать полосой шириной не менее 4 метров;

2.11. При уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров обеспечить постоянную готовность трактора с плугом для опашки зоны горения в случае пожара.

3. Запретить выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

4. Правообладателям земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного принять меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

5. Зернотока необходимо располагать от зданий, сооружений и строений не ближе 50 метров, а от зерновых массивов - не менее 100 метров.

6. В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается:

а) курить вне специально оборудованных мест и проводить работы с применением открытого огня в зерновых массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы;

б) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику), имеющие неисправности, которые могут послужить причиной пожара;

в) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов;

г) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов, а также без первичных средств пожаротушения;

д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими способами;

е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.

7. В период уборки радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных агрегатов и автомобилей необходимо очищать от пыли, соломы и зерна по мере необходимости, но не реже 2 раз за смену.

8. Скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов разместить (за исключением размещения на приусадебных участках):

а) на расстоянии не менее 15 метров до оси линий электропередачи, связи, в том числе временных кабелей;

б) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений;

в) за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи.

9. Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей необходимо опахать по периметру полосой шириной не менее 4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров.

Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров.

Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами следует предусматривать не менее 6 метров, а между их парами - не менее 30 метров.

Противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в квартале допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не менее 100 метров.

Противопожарные расстояния от пункта приготовления травяной муки до зданий, сооружений, строений и цистерн с горюче-смазочными материалами должны быть не менее 50 метров, а до открытых складов грубых кормов - не менее 150 метров.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации-начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Крисана А.В.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Новоселицкого

муниципального округа

Ставропольского края О.С.Безменов